|  |
| --- |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ  ГАЗОПРОВОДА |

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР»**

СЕВЕРНЫЙ ТРЕСТ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Руководителю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АО «Газпром газораспределение Север» предупреждает, что по территории

**Города и района, населенного пункта (Название)**

проложены подземные газопроводы, обозначенные информационными знаками.

Правилами охраны газораспределительных систем, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 охранной зоной газораспределительных сетей является граница:

а) вдоль трасс наружных газопроводов (по 2 метра в обе стороны от оси газопровода);

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода (3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра с противоположной стороны);

в) вдоль трасс межпоселковых газопроводов по 3 м с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих ГРП радиусом 10 метров, где

**запрещается** производство земляных работ **без разрешения эксплуатирующей организации.**

**ВНИМАНИЕ:** ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (ТАБЛИЧКИ, ЗАМЕРНЫЕ СТОЛБИКИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА И ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ.

В случае необходимости выполнения земляных работ в охранной зоне Вы обязаны получить от эксплуатирующей организации письменное согласование на выполнение работ по адресу: г. Тобольск, ул. Чехова, 19 Тел. 27-52-52, 27-58-52; 04 и принять меры по предупреждению повреждения газопроводов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применение землеройной техники и ударных механизмов и инструментов при производстве земляных работ в охранных зонах газопроводов!

**ВНИМАНИЕ!** Несогласованная работа в охранной зоне газопроводов **ОПАСНА** для жизни!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГАЗОПРОВОДА ИЛИ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (желтого цвета) ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ И ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ!

Предупреждение получил представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число дата год расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Предупреждение получил представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Число дата год расшифровка подписи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

***Руководитель работ! Перед производством любых землеройных работ в охранной зоне газопровода Вам необходимо:***

1. Согласовать данные работы с эксплуатирующим газопроводы предприятием, вблизи сооружений которых планируется проводить землеройные работы, а при работах в охранной зоне газопровода получить дополнительно письменное согласование на производство вышеуказанных работ.
2. Сообщить эксплуатирующему газопроводы предприятию календарный срок проведения работ за трое суток до начала работ, вызвать представителя для уточнения трассы газопровода и осуществления технического надзора за производством землеройных работ в охранной зоне или в непосредственной близости от газопровода.
3. Потребовать от газоснабжающей организации обозначить на местности ось и охранную зону газопровода в месте производства работ.
4. Проинструктировать работников, производящих земляные работы, о выполнении Правил охраны газораспределительных сетей и по обеспечению безопасности людей.

**Машинист землеройной техники!**

**Несмотря на указание руководителя, Вы лично отвечаете за повреждение подземного газопровода в месте производства работ, поэтому**

*Перед началом работ:*

1. *Потребуйте,* чтобы в наряде или путевом листе было указано наличие или отсутствие подземного газопровода в месте производства работ.
2. *Уточните* у руководителя работ наличие письменного согласования от владельца подземного газопровода. При обнаружении в районе производства работ типовых предупредительных знаков, а также наличие разрешения на производство работ.
3. *Не производить* любые работы вблизи или в охранной зоне газопровода без представителя владельца газопровода и определение им трассы газопровода и границ его охранной зоны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ТРАССУ ИЛИ ОХРАННУЮ ЗОНУ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА!

**ВЫПИСКА**

из Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000г. №878

п. 46. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети.

п. 49. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

п. 50. Убытки, причиненные организации – собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий. Нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном Российской Федерации.