**Правила пользования ПЕЧЬЮ с газовой горелкой**

1. Перед розжигом горелки отопительной печи необходимо проветрить помещение в течение 10-15 минут, и топку отопительной печи, для чего открыть поддувальную шторку.
2. Убедиться в том, что все газовые краны перед горелкой закрыты, и воздушные регуляторы завинчены вправо до отказа.
3. Открыть смотровое отверстие и шторку поддувала.
4. Проверить тягу в топке печи, для чего поднести полоску бумаги к смотровому отверстию. При наличии тяги бумажка должна прилипать к смотровому отверстию, если бумага не прилипает к смотровому отверстию разжигать печь категорически запрещается.

**Розжиг печи:**

1. Открыть кран на газопроводе перед отопительной горелкой.
2. Поднести зажженный жгутик через смотровое отверстие к запальнику, нажать кнопку клапана и держать ее прижатой до тех пор, пока рычаг зайдет на кнопку.
3. Открыть газовый кран у горелки.
4. С помощью воздушных регуляторов отрегулировать подачу первичного воздуха.
5. Горение газа считается нормальным, если пламя голубоватое или фиолетовое и не отрывается от горелок.
6. При обнаружении проскока пламени внутрь горелки или в случае потухания пламени необходимо немедленно закрыть краны, проветрить топку в течение 10-15 минут, после чего зажигание производить заново.

**При выключении горелки необходимо:**

1. Закрыть кран горелки, затем на газопроводе перед горелкой.
2. Закрыть воздушные регуляторы вправо до отказа и поддувальную шторку.

**Категорически запрещается:**

1. Оставлять на ночь включенную в работу печь.
2. Оставлять работающую печь без присмотра.
3. Непрерывно пользоваться отопительной печью более двух часов и чаще трех раз в сутки.
4. Проверять наличие тяги открытым огнем.
5. Производить розжиг печи лицом, не прошедшим инструктаж.
6. При наличии запаха газа в помещении производить зажигание горелок, а также пользоваться открытым огнем, включать электрические приборы и освещение.
7. Пользоваться неисправным газовым оборудование и неисправной печью, т.е. с наличием трещин, не герметичностью.
8. Вносить самостоятельно какие-либо изменения в газовую разводку и конструкцию печи.
9. Оставлять на ночь открытым кран горелки, а также кран на опуске газопровода.

Отсутствие притока воздуха в помещение с установленным газовым оборудованием или тяги в дымовых и вентиляционных каналах является основанием для незамедлительного приостановления подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика.

Ответственность за обеспечение безопасного использования, надлежащего технического состояния и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования несет его собственник.

В соответствии с п. 4.4. «Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.12.2017 № 1614/пр. **Вам необходимо извлечь задвижку (шибер) из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).**